
[image: 封面]
FIBER OPTIC TRANSMISSION DEVICE
KQ-TR-CL-B
产 品 规 格 书





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
CameraLink Base 光纤传输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

北京科琦科技有限公司
Beijing Keqi Technology Co., Ltd.
2026年6月


CameraLink 光端机｜型号与选型指南
北京科琦科技有限公司

一、产品概述
KQ-TR-CL-B 是一款专用于 CameraLink Base 模式 的光纤传输设备，针对 CameraLink Base 图像在远距离传输及过旋转环等复杂场景下的应用需求设计。设备由 TX 和 RX 两端组成，实现 CameraLink Base 图像及控制信号的透明传输。

二、设备参数（Base）
	项目
	参数说明

	接口标准
	CameraLink Base

	工作模式
	Base

	视频带宽
	2.0 Gbps @ 85 MHz

	光纤接口
	SFP接口 3G/4.25G/10G双向，波长自适应

	图像传输
	无压缩、无延时透传

	光纤模块
	SFP 标准光模块

	波长支持
	全波长支持

	串口
	CameraLink Base 串口随路传输

	像素时钟
	40-85MHz自适应

	电源接口
	LEMO

	供电范围
	DC 12V ～ 24V/5W

	功耗
	≤ 10 W

	工作温度
	-40 ℃ ～ +85 ℃

	系统结构
	TX / RX 成对使用



三、产品特点（Base）
· FPGA 架构设计，支持 100% 国产化器件选择
· [bookmark: _GoBack] CameraLink 接口通过 接口芯片实现，系统成熟稳定
· 专用于 Base 模式，兼容性强
· 适合 远距离传输、过旋转环 等复杂应用
· 工业级可靠性设计
 
四、 其他参数（Base）
	项目
	说明

	外形结构
	支持裸板

	外形尺寸
	（尺寸待定 / 可定制）

	安装方式
	板卡安装 / 定制结构



五、型号能力对比
	型号
	支持模式
	典型应用
	主要特点

	KQ-TR-CL-B
	Base
	工业检测
	性价比高

	KQ-TR-CL-F
	Base / Medium / Full
	高速视觉 / 滑环
	全模式、扩展性强



[image: 53a295987e27d4f470a20a184273aa2d]六、典型应用场景
     
   

















七、产品示意图
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