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一、产品概述
CameraLink光端机，基于CameraLink接口协议，支持高速图像数据传输，适用于工业相机和图像处理系统之间的连接。它能够实现从20MBps到850MBps的高速数据传输，支持实时触发，保证了图像采集的精确性。此外，CameraLink光端机通过光纤传输，能够提供高达680MBps的数据传输速率，适用于高速机器视觉、工业检测以及复杂运动平台应用，确保了远距离、低延时和高可靠性的数据传输。

二、设备参数（Full）
	项目
	参数说明

	接口标准
	CameraLink v2.0（兼容 v1.0）

	工作模式
	Full

	光纤接口
	SFP接口 3G/4.25G/10G双向，波长自适应

	视频带宽
	5.4 Gbps @ 85 MHz

	图像传输
	无压缩、像素到像素传输

	光纤模块
	SFP 标准光模块

	波长支持
	全波长支持

	像素时钟
	40-85MHz自适应

	串口
	3 路 RS422 双向接口（J30J_25ZKW 内）

	电源接口
	J30J_25ZKW

	供电范围
	DC 5V ～ 36V/5W

	功耗
	≤ 10 W

	工作温度
	-35 ℃ ～ +85 ℃

	系统结构
	TX / RX 成对使用



三、产品特点
· FPGA 架构设计，支持 100% 国产化器件选择（可选）
· 无 CameraLink 接口芯片，由 FPGA 直接实现协议
· 支持 CameraLink 2.0 协议，向下兼容 1.0
· 光纤传输 无延时、无压缩
· 适合 高分辨率、高帧率 应用场景

四、其他参数
	项目
	说明

	外形结构
	支持裸板

	外形尺寸
	（尺寸待定 / 可定制）

	安装方式
	板卡安装 / 定制结构



五、型号能力对比
	型号
	支持模式
	典型应用
	主要特点

	KQ-TR-CL-B
	Base
	工业检测
	性价比高

	KQ-TR-CL-F
	Base / Medium / Full
	高速视觉 / 滑环
	全模式、扩展性强



六、典型应用场景
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七、产品图
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