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SDI OPTICAL FIBER CONVERTER
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一、产品概述
SDI光端机是一款单通道SDI转光纤通信设备。适用于各种远距离传输、光电过环等应用场景。SDI光端机由一台发射光端机和一台接收光端机组成，需两台产品配对使用。该产品支持单通道SDI图像的单向传输。具有体积小、重量轻、功耗低、安装方便、操作简单、维修便利、可靠性高等特点。
特别适合于同时传输多台相机图像以及使用转台单光滑环的领域。
二、设备参数
	项目
	参数说明

	光纤模块
	SFP标准模块，全波长支持，方便模块及波长的更换

	接口标准
	ST-424 (3G), ST-292 (HD), ST-259 (SD)

	工作温度
	-35℃ ~ 85℃

	电源接口
	EPG.1B.304.HLN

	供电范围
	DC +5V，≤ 10W


三、产品特点
•  单通道SDI图像单向传输，支持高清视频信号远距离传输
•  SFP标准光模块，全波长支持，方便模块及波长的更换
•  兼容ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)多种SDI标准
•  工业级宽温设计，工作温度-35℃ ~ 85℃，适应恶劣环境
•  体积小、重量轻、功耗低，安装方便、操作简单
•  支持100%国产化选择
四、其他参数
	项目
	[bookmark: _GoBack]说明

	外形结构
	整机

	外形尺寸
	尺寸待定 / 可定制

	安装方式
	板卡安装 / 定制结构


五、典型应用场景
SDI光端机广泛应用于广播电视、安防监控、会议系统、医疗影像、工业检测等领域。通过光纤传输SDI视频信号，可实现远距离、高保真的视频传输，有效避免电磁干扰，确保视频信号的稳定传输。
六、产品示意图
[产品图片占位]
七、联系方式
公司名称：北京科琦科技有限公司
产品型号：KQ-TR-SDI
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