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一、产品概述
KQ-TR-RS422/16CH 串口光端机是一款支持16通道RS422工作模式的全双工串口通信设备。适用于各种远距离传输、光电过环等应用场景。串口光端机由一台发射光端机和一台接收光端机组成，需两台产品配对使用。
该产品支持16通道RS422通信，并提供32通道、48通道、64通道等多种规格选择。具有体积小、重量轻、功耗低、安装方便、操作简单、维修便利、可靠性高等特点。特别适合于同时传输多台相机图像以及使用转台单光滑环的领域。
二、设备参数
	项目
	参数说明

	接口标准
	16通道标准RS422

	光纤接口
	SFP接口

	信号方向
	全双工透明传输

	光纤模块
	SFP标准光模块

	波长支持
	波长自适应

	电源接口
	EPG.1B.304.HLN

	供电范围
	DC +5V，2A

	功耗
	≤ 10 W

	工作温度
	-35 ℃ ～ +85 ℃


三、产品特点
•  支持多路RS422串口同时工作，满足集中控制与数据采集需求
•  光纤隔离，具备强抗干扰能力
•  支持远距离稳定传输
•  工业级宽温设计，适应恶劣环境
•  接口可靠性高，连接稳定
•  支持多波长、多速率SFP光模块
•  支持国产化方案
•  易于系统集成，部署便捷
四、其他参数
	项目
	说明

	外形结构
	支持裸板

	外形尺寸
	尺寸待定 / 可定制

	安装方式
	板卡安装 / 定制结构


五、供电说明
供电电源：DC +5V，2A；1芯和4芯为电源正极，2芯和3芯为电源负极。
	电源芯
	定义
	说明
	备注

	①
	+5V
	5V电源输入
	功耗不大，可以只用1芯

	②
	GND
	电源地
	

	③
	GND
	电源地
	

	④
	+5V
	5V电源输入
	功耗不大，可以只用1芯


六、典型应用场景
本串口光端机广泛应用于工业自动化、安防监控、光电转台、相机图像传输等领域。通过光纤传输，可实现远距离、高可靠性的数据通信，有效避免电磁干扰，确保数据传输的稳定性与完整性。

七、产品示意图
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